用于地质、矿山，水文等部门的水文观测孔，地质钻孔，水井，水库大坝及江河湖海的直接测量，以替代目前常用的测绳测钟，电线万用表等原始落后的简易测水方法。

一、主要技术性能：

1、最大测量深度：100米，200米，300米，500米，600米。

2、最大测量误差：不大于±0.1%(±10厘米/100米)（达到国际标准ISO规定的三级水位计精度标准）

3、探头直径：14毫米;探头敏感区域：不大于±5毫米。

4、重复测量精度：不大于±10毫米。

5、测线技术条件：外径Φ2.0，7/0.25镀锌钢芯，高密度聚乙烯绝缘，破断拉力不小于25千克力。

6、水位检测器灵感度：外接大地电阻不小于500千欧。

7、水位检测器功耗：不大于15毫安。

8、水位检测器电源：6F22.9伏叠层电池。

9、使用环境：－20℃～＋40℃相对温度85％

二、结构概述

BXS-300系列便携式电测水位计由侧线、探头、水位检测器、卷线轮、支架、导电结构、摇把、皮背包等组成，其主要特点是体积小重量轻、价格便宜、携带方便，和国外西法德赛巴公司同类产品KLL型电测水位计相比，重量轻一半以上。

三、使用方法：

1.将未用接地线一端的黑色插头插入水位检测器的插孔内，此时绿色发光二极管亮，表示电源接通，再用未用接地线另一端的接线夹（红色夹子）触碰探头内的探针，水位检测器应发出断续的讯响声，红色发光二极管同时闪亮，表示仪器正常工作，然后将接线夹（红色夹子）卡在钻孔井管上或通过接线板接大地。

2.将探头及测线摇把驱动卷逐渐放入孔内，当探头解除地下水面时，水位探测器会发出蜂鸣声，同时红色二极管会闪闪发光，上下移动测线，准确探明水位，并做好临时标记。

3.将测线提起，找出最近的米数为刻度标记，然后用卷尺量出米数刻度标记，与临时水位标记之间的余尺数相加即为水位深度值。

三、注意事项：

1.测线在施工时，应避免与井管尖锐部分刮、划，以免损坏测线绝缘层。

2.探头的探针部分应经常保持清洁，受孔内油垢污染后要及时擦净，以保持探头绝缘性能良好。

3.当水位检测器的电池电压低于5伏时，水位检测器的讯响声音变小，讯响时绿色发光二极管亦一齐闪动，表示电池内阻增大，电压不足，应及时更换电池

长期不使用时应将电池取出，以免电池漏液，腐蚀仪器
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